왕숙2~양정역세권 연결도로 개설공사

신기술 특허 공법제안서 작성안내서

[ 제안공법 : 합성형 라멘교 ]

2026. 6.

						목 차

Ⅰ. 신기술·특허 공법 선정 개요	1

Ⅱ. 공법제안서 작성안내	7

※ 작성 서식

○ <서식 1> 제안참여 신청서	10

○ <서식 2> 참가위임장	11

○ <서식 3> 성실이행각서	12

○ <서식 4> 청렴서약서	13

○ <서식 5> 보안각서	14

○ <서식 6> 개인정보 제공 동의서	15

○ <서식 7> 특허·신기술 사용 동의서	16

○ <서식 8> 공법 제안 요약서	17

○ <서식 9> 신기술·특허공법 시공실적	18

○ <서식 10> 재무(경영상태) 구조	19

○ <서식 11> 신인도	20

○ <서식 12> 공법제안서 표지(원본/사본)	21

○ <서식 13> 공법제안서 제안공법 설명서(원본/사본)	22

○ <서식 14> 서면질의서	27

Ⅰ. 신기술·특허 공법 선정 개요

1. 공사개요

□ 공사명 : 왕숙2~양정역세권 연결도로 개설공사

□ 사업규모 : L=0.7km(B=30.0m)

□ 착공일 : 2028년 1월 이후(예정)

※ 착공일정은 현장여건 등에 따라 변동 가능

□ 사업위치 : 경기도 남양주시 이패동 일원

2. 특정공법 기술제안 목적

본 사업은 왕숙2~양정역세권 연결도로 개설공사에 위치하는 홍릉천을 횡단하는 교량으로 쾌적한 차량통행을 위한 교량을 계획하고 경제성, 시공성, 유지관리비용, 경관성이 탁월한 공법을 선정하여 설계에 반영하는데 그 목적이 있음.

3. 선정공법 : 합성형 라멘교

4. 공법규모

교량명	연장(m)	폭(m)	형고(m)	설계법 및 등급	교량형식	주 사용용도	비고
이패교	28.0	35.3	1.1m 이내	한계상태설계법 1등급	합성형 라멘교	차도교	직접기초

※ 교량제원은 향후 지구계획 변경 및 관계기관 협의, 현장여건 등에 따라 변경될 수 있음

※ 기초형식은 지반조사 결과에 따라 적정 형식을 적용할 예정임.

5. 교량 평면도, 종단면도, 횡단면도

평면도

종단면도

횡단면도

※ 제공된 거더의 형상은 참고사항으로 거더의 제원 및 본 수는 참여 업체에 따라 최적화하여 적용 가능하며, 형고(슬래브+거더 높이)는 1.1m 이하로 조정가능

< 제 안 조 건 >

1. 견적조건

가. 교량 상세제원은 위에 제시된 평면도, 종단면도, 횡단면도 참고

나. 적용활하중 :KL-510(한계상태설계법 적용)

다. 교량 상세제원은 추후 설계에 따라 변경될 수 있음

라. 견적의 범위는 해당 합성형 라멘 상부 거더 적용구간에 대한 공사비임

․ 상부거더(거치비 포함) 및 우각부 벽체 연결 사항(헌치 하면까지), 바닥판 포함(#공사비산출 범위도 참조)

․ 벽체, 교각, 기초, 토공, 날개벽, 버림콘크리트 제외

․ 포장, 연석, 난간, 교명주 등 비구조체 제외

․ 견적서에 적용된 형고, 헌치 높이 명기

․ 제작장 및 지조립장 비용은 제외

․ 상부 구조 가설 시 전도방지 시설을 포함한 해당 공종에 필요한 각종 안전시설 및 안전장치에 대한 조치비용 포함

[#공사비산출 범위도]

※ 물량산출구간에 해당하는 제작, 가설 및 자재 산출

※ 현장타설 우각부 필요 시 동바리 포함

마. 적용품셈 및 자재단가는 공고일 기준 최신(2026. 6.) 가격정보, 물가자료, 물가정보 중 최저가 적용하고 적용근거를 명확히 표시 (1식 견적 단가 제출 시 평가 제외)

※ 예시

․ 2026년 건설공사 표준품셈 적용

․ 2026년 상반기 건설공사 표준시장단가 적용

․ 2026년 상반기 대한건설협회 시중노임 적용

․ 자재는 2026년 6월 가격정보, 물가자료 물가정보 중 최저가 적용

바. 물량 및 공사비에 대한 내역서 등 산출근거 첨부

※ 내역서는 <별첨서식1>을 참조하여 특허부분과 특허제외부분을 구분하여 작성하고, 최종 정량평가(공사비)는 특허부분으로 평가함

2. 견적금액은 노무비, 재료비, 경비로 구분하여 순공사금액(제경비, 부가세 제외)으로 작성하고 적정성 검토를 위한 산출근거를 포함해서 제출해야 하며, 동 자재·공법은 향후 부지조성공사 내역에 포함하여 공사발주 예정이며, 예정가격 산정 시 순공사금액(직접공사비)에 제경비와 부가세가 적용됨.

3. 계약예규에 따라 하도급대금은 하도급부분에 해당하는 예정가격(순공사비+제경비+부가가치세)에 원도급공사의 낙찰률과 적정 하도급률을 곱한 금액으로 함.

하도급 대금 = 하도급부분에 해당하는 예정가격 ✕ 원도급공사의 낙찰률(낙찰률이     80% 미만인 경우 80% 적용) ✕ 하도급률*(82%)

* 건설산업기본법상 하도급계약의 적정성 심사의 대상이 되는 원도급대금 대비 하도급대금 비율

4. 견적금액 작성 시 철근, 레미콘 등 주요자재는 (별첨서식1)_공법내역서 단가목록표를 기준으로 작성하며 그 외 자재는 물가자료 등 물가지(공고일 기준 최신자료) 가격을 기준으로 작성.

5. 실시설계 시 제출된 견적내용과 상이하거나 누락된 사항 발생 등 부적정한 사항이 발생될 경우 설계반영 취소.

6. 본 제안 요청은 『왕숙2~양정역세권 연결도로 개설공사』의 교량설치공사 설계 및 공사비 산출을 목적으로 하는 사항으로 최저가 견적을 제출하여도 반드시 설계 반영되는 사항이 아님 (경제성, 성능, 유지관리 등을 고려하여 결정)

7. 설계반영 확정 후 추가 제출도서 (남양주도시공사 요구시점에 제출)

가. 실시설계도서(도면, 시방서, 수량산출서, 구조계산서 등 설계도서 일체), 세부계획서(유지관리, 계측관리 등), 세부내역서, 일위대가 목록 및 호표, 일위대가 산정근거, 자재・노임・경비단가 산출근거

나. 기타 필요에 의하여 남양주도시공사가 요청하는 사항

8. 실시설계 시 설계조건사항 변경과 품셈 및 설계지침, 지급자재 해당 여부, 물가변동 등에 따라 해당 견적가격의 적정성을 재검토 할 수 있음.
이때 적용단가는 위원회 개최 시 제시된 단가 적용을 원칙으로 함.(다만, 객관적 근거에 따라 산출단가에 물가변동사항 등 발주시점과 비교하여 적용할 필요가 있는 경우는 예외로 함.)

9. 남양주도시공사 내부방침 변경 등에 따라 공법선정 계획이 재수립될 수 있으며 계획이 재수립 될 경우 금회 제출된 공사비 내역서 등 공법선정위원회 자료는 폐기 예정이므로 제안에 참여를 원하는 경우 재수립된 계획에 따라 공사비 내역서등 관련 자료를 다시 제출하여야 함.

10. 아래와 같은 경우 기 선정된 자재 및 공법이 변경되거나 취소될 수 있음.

가. 법령, 사규 등 상위 규정에서 정한 사항 반영

나. 상위계획 변경

다. 설계여건 변경

라. 설계VE, 기술심의, 계약심사, 일상감사 등 결과반영

마. 인허가기관 협의결과 반영(공공디자인 심의 포함)

바. 민원반영

사. 정상적인 계약이행이 불가능한 경우(생산중단, 부도 또는 폐업 등)

아. 기타 발주기관이 취소, 변경이 불가피하다고 판단한 경우

11. 시방조건 및 공사여건이 특수하여 공사금액에 반영한 내용이 있을 시 견적서 내 명시

12. 상기 제안조건 미숙지로 인한 불이익은 참여업체에 있음

※ 세부설계 관련문의 : (주)KG엔지니어링 구조부 (02-2161-1305)

Ⅱ. 공법제안서 작성안내

1. 제출 목록

연번	제출 자료명	서식	제본 구분		비고
			원본	사본
1	제안참여 공문	-	●
2	제안참여 신청서	<서식1>	●
3	참가 위임장 + 재직증명서	<서식2>	●		제안서 대리접수
4	성실이행각서	<서식3>	●
5	청렴서약서	<서식4>	●
6	보안각서	<서식5>	●
7	개인정보 제공 동의서	<서식6>	●		해당자(대표자, 대리인 등)
8	법인등기부등본	-	●
9	법인 인감증명서 또는 사용인감계	-	●
10	사업자등록증	-	●
11	건설업 등 관련 면허 증빙서류	-	●
12	공법보유증명서 등	-	●		신기술특허증 사본, 특허등록원부 사본, 전용실시권 증명서류 사본 등
13	특허․ 신기술 사용 동의서	<서식7>	●		특허․신기술인 2인이상 공동명의인 경우
14	공법 제안 요약서	<서식8>	●
15	신기술 특허공법 시공실적, 시공실적 증명서	<서식9> -	●
16	재무(경영상태) 구조, 신용평가등급 확인서	<서식10> -	●
17	신인도 신인도 증빙자료(제재처분확인서 등)	<서식11> -	●
18	공법제안서 표지(원본 / 사본)	<서식12>	●	●	통합제본 시 표지 활용
19	제안공법 설명서(원본 / 사본)	<서식13>	●	●	※ 12page 이내 (표지, 간지 제외)
20	공법 내역서 + 산출근거 자료	<별첨서식 1> -	●
21	발표자료	<별첨서식 2>		●	서식 내 <작성 시 주의사항> 참고
22	전산자료 (제출자료의 전체 파일)	-			USB메모리 1식
23	서면 질의서	<서식14>

2. 제안서 작성 기준

가. 규    격 : A4(210mm×297mm)

※ A3(420mm×297mm) 사용 시 페이지 수 제한이 있는 경우에는 2페이지로 환산

나. 표지 및 지질 : 백색백상지(복사용지) 단, 표지는 200g/㎡

다. 분량 제한 : ‘<서식13>제안공법 설명서(원본/사본)’는 12페이지 이내
※ 그 외 별도 제한 없음.

라. 제본방법 : 세로좌철(무선철)  ※사본의 발표자료는 가로상철(제출목록21)

- 공법제안서 원본(1부) 통합제본 포함 서류: 제출 목록 1 ~ 20

- 공법제안서 사본(9부) 통합제본 포함 서류: 제출 목록 18, 19

※ 제출목록 순서대로 원본, 사본 별도로 통합제본하고, 제본표지 앞면은 <서식12>를 활용하고, 나머지 면(책등 및 뒷면)은 일체 문구(사업명 등) 및 이미지 삽입 금지

※ 사본 9부에는 특정업체 식별 표기(공법사명, 공법명 로고 등) 금지

3. 발표자료(2차 평가) 작성 기준

가. 발표자료 작성 방법 : <별첨서식2> 참고

나. 발표자료 제출 기준

- 공법제안서 사본과 통합제본 9부

- 발표자료는 pdf파일로 변환하여 전산자료(USB 1식) 제출 시 동봉

※ 2차 평가대상 선정될 경우 최초 제안서 제출한 자료로 평가 진행

4. 제안서 작성 요령

가. 제안서 및 제출서류는 작성 기준 및 서식에 맞게 제출하여야 합니다.

나. 공법보유증명서, 시공실적증명서 등 모든 제출서류는 사실증명이 가능하고, 발주청 또는 관련협회에서 발급받은 공증서류로 제출하여야 합니다.

다. 제안서에는 각 페이지 하단부 가운데 쪽번호를 기입하고 증빙(첨부)자료는 쪽 번호를 기입하지 않습니다.

라. 등록증 및 기타 제출서류 중 사본은 하단여백에 업체대표자 원본대조필을 날인하여야 합니다.

마. 사업 참여 및 평가 신청서는 공문을 첨부하여 제출하며, 대표자의 인감이 날인 되어 있어야 합니다.

바. 모든 설명서류는 한글표기가 원칙이며 영문자료 첨부 시 한글 요약 내용을 첨부합니다.

사. 제안서의 원본은 서식에 따라 제안사 식별정보 등을 포함하여 제출하고, 사본 9부는 제안사 식별정보(회사명, 로고, 마크, 대표자명 등)를 일절 사용할 수 없습니다.

※ 제안서 사본에 시험성적서, 보고서(시험데이터) 등은 필히 회사명이 표기되지 않도록 조치하여 제출하시기 바랍니다. 회사정보가 포함되거나 유추할 수 있는 내용이 있을시, ‘0’점 처리됩니다.

5. 제안서 작성시 주의사항

가. 제안서 제출자는 발주기관이 요구하는 제안의 목적과 수준에 부합하도록 작성안내에 따라 제안서를 작성․제출하여야 합니다.

나. 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인되거나 우리 공사의 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외합니다.

다. 발주기관은 제안 내용에 대한 확인을 위해 현장 검증 등 필요한 조치를 요구할 수 있으며 제안사는 성실히 이행하여야 합니다.

라. 제출 기한 내 접수되지 않은 자료나 제출된 제안서 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않으며, 작성안내서와 다르게 작성하는 등 작성기준을 준수하지 않을 시 보완 및 재제출하여야 하며, 보완요청일로부터 2일 이내에 제출해야 합니다. 보완 제출기한 초과 시 당초 서류만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 명확하지 않아 평가가 불가능한 경우에는 해당공법(제안업체)을 제외하고 평가합니다.

마. 기타 일반적인 사항은 발주기관의 요구사항을 수용하여야 합니다.

<서식 1>

제안참여 신청서

❍	공사명	:	왕숙2~양정역세권 연결도로 개설공사 (합성형라멘교 공법)

귀 공사의 제안서 작성안내서에 따라 작성한 제안서를 붙임과 같이 제출하며, 본 제안서의 허위 기재 또는 부실한 자료 작성 등으로 인하여 초래되는 사항에 대한 어떠한 처분에도 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

붙임  1. 제안서 1식.

2. 관련자료 저장파일(USB) 1식.  끝.

2026.    .     .

상호명 :	00업체(주)
대표자 :		(인)
주 소 :

남양주도시공사 사장 귀하

<서식 2> ※ 제안서 대리 제출 시

참  가  위  임  장

○ 공 사 명 : 왕숙2~양정역세권 연결도로 개설공사 (합성형라멘교 공법)

○ 신기술·특허명 :

○ 위임사항

구 분	본인(위임하는자)	대리인(위임받는자)
성 명	(제안사 대표이사)	(제안서 제출자)
생년월일
주 소
연 락 처
위임사항	당사는 귀 공사에서 실시하는 공법 선정에 참가함에 있어 본인을 대리하여 제안서 제출 등 일체사항을 위 대리인에게 위임함. ※ 특허권자(특허권자가 다수일 때 모두 가능) 소속직원, 제안업체 소속직원만 인정하며 대리인 2명 이상일 경우 별도 작성

붙임	재직증명서 1부.

		2026. . .
신기술ㆍ특허 보유자	:			(인)
제안자	:	상호명
		대표자		(인)
		주 소

남양주도시공사 사장 귀하

<서식 3>

성 실 이 행 각 서

당사는 위 공사의 공법선정을 위하여 귀 사에 제출한 각종 자료는 제안서 작성안내서, 설계기준 및 조건 등을 충분히 숙지하고 해당 제안서를 작성하였고, 제안서의 내용은 사실과 다름이 없으며, 제안내용을 성실히 이행할 것입니다.

차후 실시설계 시 제안서 내용과 다르게 작성할 경우 귀 공사의 처분결정에 대하여 민․형사상 또는 행정조치에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

참여업체로 선정 시, 상호간 협의한 ‘신기술·특허 사용협약서’ 내용에 대해서는 이후 어떠한 이의를 제기하지 아니하며, 본 공사입찰․계약․시공 추진 등에 있어 공사 추진에 지장이 발생되지 않도록 향후 낙찰자와 충실한 협의와 협조를 통해 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

착공 이후 본 기술에 대한 협의 지연(모든 분쟁포함)등으로 인한 공사 지연 사유(발주기관 판단) 발생 시 협약서 무효 및 참여업체 모든 권리를 포기하고, 발주기관 결정 결과의 조건 없는 수용을 확약합니다.

2026.   00.   .

○○○업체 대표자 :         ○○○ (인)(사용인감)

남양주도시공사 사장 귀하

<서식 4>

청 렴 서 약 서

당사는 왕숙2~양정역세권 연결도로 개설공사 교량 특정공법 선정과 관련하여 관계법령에 의한 절차를 준수하고, 공정하고 투명한 심의가 되도록 협조하겠으며, 본 심의와 관련하여 이유 여하를 막론하고 심의위원이나 관계공무원에게 금품·향응이나 부당한 이익을 제공하지 않을 것이며, 만약 이를 위반할 경우에는 관계법령에 따라 어떠한 처벌도 감수하겠으며, 이에 대하여 일체 민·형사상의 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2026.   00.   .

서약자 : 상호명

주  소 :

대표자 :               (인)

남양주도시공사 사장 귀하

<서식 5>

보  안  각  서

본인(본 업체)은 귀 공사에서 발주한 왕숙2~양정역세권 연결도로 개설공사 공법 제안과 관련하여 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 특정공법에 대한 제안 참여에 있어 제안요청서상의 제반 보안사항을 철저히 이행하겠으며,

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2026년    월    일

업 체 명  :

주    소  :

대 표 자  :                               (인)

남양주도시공사 사장 귀하

<서식 6>  ※ 제출대상 : 대표자, 대리인(제안서 대리 제출 시)

개인정보 제공 동의서
성 명		생년월일
본인은 왕숙2~양정역세권 연결도로 개설공사 공법 제안서 제출과 관련하여, 개인정보 보호법 제15조에 따라 본인 확인을 위한 개인정보 제공에 동의합니다. 년 월 일 동의인 : (서명 또는 인) 남양주도시공사 사장 귀하
【 수집하는 개인정보의 항목 】 ○ 남양주도시공사는 왕숙2~양정역세권 연결도로 개설공사 특정공법 제안 서류의 접수 및 처리를 위해 서류 접수 시 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다. - 필수항목 : 성명(한글, 한자), 주민등록번호(생년월일), 집주소, 연락처(개인전화, 자택전화, 직장전화, 메일주소, 팩스번호), 직장(소속) 관련 정보(명칭, 주소, 부서명, 직위, 직급, 직렬, 직책, 근무기간) 【 개인정보 수집 목적 】 ○ 공법선정 절차 이행 및 자격 확인 등 【 개인정보 보유 기간 】 ○ 정보 주체 개인정보는 원칙적으로 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다. 단, 다음의 정보에 대해서는 아래의 이유로 명시한 기간 동안 보존합니다. 가. 신청 관련 정보 - 보존기간 : 5년 - 보존사유 : 공공기록물관리법 보유기간 책정기준표 의거, 각종 증명서 발급과 관련된 개인정보파일 나. 관련 법령에 의한 정보보유 사유 - 보존기간 : 영구 - 보존사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령에서 정한 소관 업무 수행에 필요
개인정보의 수집 및 이용목적에 동의하십니까? □ 동의함 □ 동의하지 않음

<서식 7>  ※ 제출대상 : 신기술·특허 ․2인 이상 공동명의

특허·신기술 사용 동의서

○ 공 사 명 : 왕숙2~양정역세권 연결도로 개설공사

○ 특허․신기술 명칭(번호) :

○ 특허 ․ 신기술 보유자 :

위 특허 ․ 신기술의 공동 보유자(권리자) ○○○○는 왕숙2~양정역세권 연결도로 개설공사에 ‘신기술·특허 사용협약’을 체결하는 것에 동의하며, 이에 대한 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다.

2026.  6.   .

특허․신기술 보유자 :  ○ ○ ○  (인)

주  소 :

첨부 : 법인인감증명(사용인감계)

남양주도시공사 사장 귀하

<서식 8>

공법 제안 요약서

▢ 공법 개요

구 분		내 용
공 법 명
신기술 및 특허명
신기술·특허권자
등록권리 만료기간
공법 개요
신기술·특허 실시권 여부		신기술 보유자( ), 특허권자( )
정량평가 항목	제안금액 (특허공사비)	000백만 원
	시공실적	00건
	신용평가등급
제안자 (법인)		상 호 명
		대표이사		(인)
		소재지	본사
			공장

<서식 9>

신기술·특허공법 시공실적

구분	공법명	사업명	규격 (제원)	발주청	원도급사	계약금액	공사기간	준공일자
1	000	0000공사	L=00m B=00m	000	000	백만 원	‘00년 0개월	‘00년 0월0일
2
3
4
5
…

주) 1. 실적범위는 공고일 전일 기준 최근 5년간 관공서 및 공공기관에서 발주하여 시공 완료한 합성형라멘교(최대 경간장 28m 이상) 시공실적  ※ 민간 공사 제외

∙ 공공기관 : 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 해당하는 기관

∙ 준공연도별 내림차순으로 기재, 현재 진행 중인 공사 실적(계약)은 제외

∙ 장기계속공사, 계속비 공사의 경우에는 전체공사(총공사)가 준공되어야 실적 1건으로 인정

∙ 공고일 전일까지 전체공사가 준공된 실적(준공일 기준)

2. 사업 건별 실적증명서(증빙자료) 필수 첨부

∙ 제안공법사명이 명시된 실적증명서만 인정 (타 업체명이 명시된 실적증명서 인정불가)

∙ 관공서 또는 공공기관 직인이 있는 실적증명서

∙ 한국건설교통신기술협회 건설신기술 활용 실적증명서

∙ 대한건설협회 또는 전문건설협회에서 발급한 실적증명서

∙ 조달청 계약서 및 실적증명서

※ 실적증명서에 교량 제원이 미기입된 경우 공사 평면도 등 제원 확인이 가능한

자료(도면 등) 추가 제출

2026.   00.   .

○○○업체 대표자 :         ○○○ (인)(사용인감)

<서식 10>

재무(경영상태) 구조

업 체 명	회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가 등 급	비 고

주) 1. 신용 정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보 업자가 제안서 제출일 기준으로 가장 최근(1년 이내)에 평가한 유효 기간 내의 “신용 평가등급 확인서”첨부 필수

2026.   00.   .

○○○업체 대표자 :         ○○○ (인)(사용인감)

<서식 11>

신     인     도

○ 입찰참가제한 및 업무정지

회사명	제재기관	제재사유	과업명	입찰참가 제한기간 (개월)	업무정지 처분기간 (개월)	비고
계				00	00

○ 벌점

구분	회사명(기술인명)	누계평균 벌점	비고

○ 해당 없음

주) 1. 업체는 공고일 기준 최근 1년간 관계법령에 의하여 부정당업체로 지정되어 입찰참가제한 또는 영업정지를 받은 기간을 기재하고 증빙자료 첨부

∙ 공공기관 및 건설협회 등 관계법령에 따라 건설업체 관리수탁기관에서 발급하는

제재처분확인서 등

2. 해당사항 없으면 “해당없음” 표기

3. 추후 배점표에 있는 항목의 미기재 사실이 발견될 경우에는 평가에서 제외 조치함

2026.   00.   .

○○○업체 대표자 :         ○○○ (인)(사용인감)

<서식 12>

관리 번호

공  법  제  안  서

왕숙2~양정역세권 연결도로 개설공사

[ 합성형 라멘교 ]

공 법 사 명

(원본만 공법회사명 표시, 사본은 공란으로 작성)

<서식 13>

▢ 제안공법 설명서(개요)  ※ 12page 이내

구 분	내 용
시공사진	※ 필수 포함 내용 - 사진첨부
형 상	※ 필수 포함 내용 - 횡단면도 (치수포함)
공법개요

※ 신기술·특허공법 제안자료 작성요령

○ 공통 주의사항(원본, 사본)

1. ‘<서식13> 제안공법 설명서’는 12page이내 작성 (표지, 간지 제외)

2. 글자체(휴먼명조), 글씨 크기(13pt) 변경불가

3. 서식 내에 공법설명과 무관한 불필요한 이미지 삽입 불가

4. 구분에 기재된 목록은 순서대로 모두 포함하여야 하며,  표의 높이, 너비는 변경가능

4. 내용에 삽도삽입 가능

5. 작성 내용은 공법제안서 평가기준 참고

○ 사본 작성 주의사항

- 특정업체를 식별할 수 있는 표기(회사명, 공법명, 특허명 특허번호 등) 삭제

< 해당 글상자는 삭제 후 작성 >

▢ 제안공법 설명서(시공성)

구 분		내 용
시공성	시공의 용이성 및 안전성 (7점)
	현장 여건과 적합정도 (7점)
	공사 기간의 적정성 (6점)	※ 필수 포함 내용 - 제작기간 00개월 - 설치기간 00개월 - 총 기 간 00개월

▢ 제안공법 설명서(안전성)

구 분		내 용
안전성	구조적 안전성 (10점)
	안전사고 발생 가능성 등 (10점)
	내구,내진내화 , 내습성 (10점)

▢ 제안공법 설명서(유지관리성)

구 분		내 용
유지관리성	하자발생 가능성 (10점)
	유지관리 용이성 (하자보수 용이성) (10점)
	생애주기 등 경제성 (10점)

▢ 제안공법 설명서(시공사례)

※ ‘<서식9> 신기술·특허공법 시공 실적’과 동일한 실적만 기재

구분	공법명	사업명	규격 (제원)	발주청 / 원도급사	계약금액 (백만원)	공사기간	준공일자
시공사례	00000	000000공사	L=00m B=00m	0000공사 / 000주식회사	00	‘00년 0개월	‘00년 0월0일
	※ 공법명은 원본만 작성, 사본인 경우 공란
	…	…

<서식 14>

서 면 질 의 서

질 의 자	소속 직위 성명
업 체 명	(대표자 : )
소 재 지
연 락 처
항 목	질 의 내 용
ex) page. 00	※ 안내 사항 (삭제 후 기재) - 제안요청서 내용을 다시 한 번 더 숙지하시고 질의하여 주시기 바랍니다. - E-mail(ssangddae@ncuc.or.kr) 접수만 가능하며, 송부 후 수신·접수 여부를 유선(031-560-1144)으로 반드시 확인하시기 바랍니다. - 답변은 남양주도시공사 홈페이지에 2026. 0. 00.(금) 일괄 게재할 예정입니다. · 공사홈페이지(www.ncuc.or.kr) - 알림마당 – 공지사항
2026년 0월 0일 남양주도시공사 사장 귀하